|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BC817-40 NPN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **General purpose switching and amplification** |  |  |  |
| VCBO = **50 V** fT = **Typ. 100 MHz**  VCE0 = **45 V** VBE(sat) = **1 V**  VEBO = **5 V** PC= **310 mW**  IC = **800 mA** TSTG = **-65 ~ 150 °C**  hFE = **250 min. / 600 max.** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |